VoIP: Мифы

IP-телефония имеет более низкое качество

IP-телефония это дешёвый аналог традиционной

IP-телефония слишком дорога для использования внутри офиса

Почему VoIP дешевле?

Распространённость оборудования организующего каналы связи (коммутаторы, маршрутизаторы)

Упрощённая организация СКС

Использование алгоритмов сжатия

Использование “Voice Active Detection” (VAD), также называемого “Silence Suppression”

VoIP: затраты

Огромная стоимость коммерческих IP-АТС (стоимость может составлять десятки тысяч долларов) – решается применением свободного ПО

Большая стоимость IP-телефонов и шлюзов, в России эта цена начинается от 80-100$ (бюджетные решения от D-Link), заканчивая. 480$ (IP-телефоны от Cisco для руководителей)

Преимущества в цене

Основное преимущество в цене у VoIP заключается не в том, что он дешевле, а в том, что заказчик имеет выбор при принятии решения по каждой части строящейся сети.

Это возможно, благодаря открытому протоколу SIP, поддерживаемому большинством производителей VoIP оборудования и программного обеспечения.

Миф о качестве связи

Многие операторы IP-телефонии используют чрезмерно сильное сжатие с большой потерей качества, одновременно с низкокачественными и медленными каналами связи. Результатом этого стал миф о том, что IP-телефония обеспечивает невысокое качество речи.

Факт о качестве связи

IP-телефония, это в первую очередь цифровая телефония. Основным кодеком является G.711, который используется в цифровой телефонии по всему миру.

Поэтому IP-телефония это в первую очередь право выбора. Выбора качества аппаратуры, линий связи и используемых кодеков. Увы, некоторые операторы связи пользуются этим правом не в пользу клиента.

Миф: VoIP альтернатива традиционной телефонии

Да! Настолько же, насколько электронная почта является альтернативой обычной.

Факт: новые возможности

Основной причиной, по которой имеет смысл вообще использовать IP-телефонию это новые сервисы, которые при использовании классической телефонии невозможны или слишком дороги.

Примеры возможностей

голосовые меню (IVR)

голосовая почта

автоматический многопоточный приём факсов

прозрачное объединение офисов

безопасность – возможность шифрования трафика

Skype

Закрытый продукт

Закрытые протоколы – угроза безопасности

Трафик передаётся через клиентские компьютеры

Невозможность полноценной конкуренции

Эффект “вирусного маркетинга” для средств коммуникации

Поддерживаемые протоколы

SIP – стандарт, поддерживаемый подавляющим большинством производителей

H.323 – устаревший стандарт

IAX – собственный протокол, наилучший для соединений АТС друг с другом.

SCCP – внутренний стандарт Cisco

ZapTel – PCI-платы с цифровыми (E1/T1) и аналоговыми портами.

Поддерживаемые кодеки

G.723.1 – патентованный

G.729 – патентованный, частичная поддержка

G.711 – без сжатия

Speex – свободный, гибко настраиваемый

ILBC – свободный

GPL PBX Asterisk

Asterisk это продукт, объединивший в себе все достоинства IP-телефонии, и сумевший избавиться от основных недостатков. При этом, даже без учёта того факта, что это свободный продукт, он может успешно конкурировать с решениями от крупнейших игроков на рынке IP-телефонии.

Надёжность

Возможность дублирования АТС

Дублирование соединений

Маршрутизация

Восстановление потерянных пакетов

Возможность дублирования АТС

Большинство телефонов при невозможности соединиться с основным сервером могут передавать вызов через резервный.

Дублирование соединений

Современные коммутаторы поддерживают протокол Spanning Tree, благодаря которому при правильной организации соединений даже повреждение любого из основных кабелей внутри организации не приведёт к потере работоспособности какого-либо из телефонов.

Маршрутизация

Возможность организации сложных правил маршрутизации звонков даёт возможность автоматически менять путь звонков в зависимости от наличия соединений с различными операторами и отдельными офисами.

Восстановление потерянных пакетов

В настоящий момент реализована для IAX2, и в процессе реализации для SIP и других протоколов поддержка специализированных алгоритмов, позволяющих обеспечить приемлимое качество речи даже при передаче по некачественным линиями связи (с потерей пакетов).

Применения VoIP

Удалённый сотрудник

Голосовая почта (автоответчик)

Запись разговоров

Провайдер IP-телефонии

Обработка факсов

Объединение офисов

Домашние сети

Внешние звонки без операторов

Удалённый сотрудник

Сотрудник, находящийся вне офиса может иметь все возможности телефонии, имеющиеся в офисе – голосовая почта, перевод звонков, использование внутренней нумерации, участвовать в конференциях.

Благодаря автоматизации получения факсов, он может получать факсы по электронной почте в форматах PDF или TIFF.

Голосовая почта (автоответчик)

Неограниченное количество ящиков

Неограниченное количество каналов записи

Неограниченный объём и количество сообщений

Возможность отправки голосовых сообщений по электронной почте

Шлюзы

Номер, позволяющий любому сотруднику пользоваться внутренними номерами и/или междугородней связью с любого аппарата

Возможность офису в одном городе пользоваться исходящими городскими линиями другого офиса

Запись разговоров

Запись обращений к службе поддержки клиентов

Запись переговоров по произвольному шаблону

Законодательство – требование уведомлять абонента о записи переговоров

Провайдер IP-телефонии

Для Asterisk существует готовое расширение, позволяющее использовать его у провайдеров IP-телефонии, работающих по карточкам.

Обработка факсов

Возможность автоматически принять факс, и отправить его в формате pdf или tiff по электронной почте.

Возможность сделать персональный факс для каждого сотрудника с помощью transfer.

Решение проблемы “факс занят”

Объединение офисов

Одна из наиболее востребованных возможностей IP-телефонии. Несколько станций в разных офисов, возможно находящихся в разных городах, объединяются в единую систему со своей нумерацией.

Пользователи могут не задумываться о том, в каком городе или даже стране находится их абонент – они просто набирают внутренний номер и разговаривают, экономя при этом деньги своей компании.

Внутренняя офисная АТС

Asterisk поддерживает всю функциональность традиционных офисных АТС (переадресация, transfer, обозначение занятых линий)

Создание различных групп пользователей с разными правами доступа и правилами обработки звонков.

Возможность все входящие звонки даже от внутренних абонентов переадресовать на секретаря.

Домашние сети

Собственная телефонная сеть с внутренней нумерацией и дешёвым, либо бесплатным внутренним трафиком

Возможность выполнять городские и междугородние звонки через операторов IP-телефонии

Выполнять звонки на разные направления через разных операторов, для экономии средств.

Внешние звонки без операторов

http://e164.org

Возможность звонить через Asterisk

Телефоны с поддержкой e164.org

Масштабируемость

до 500 SIP-абонентов на одном узле

простота объединения множества узлов в единую сеть

Преимущества перед конкурентами

Масштабируемость

Надёжность (через объединение АТС)

Независимость от поставщиков

Совместимость (поддержка открытых протоколов, и частичная поддержка большинства закрытых)

Эффективность использования канала (IAX)

Цена (нет отчислений за количество пользователей)

Заключение

Asterisk Обладает большим количеством уникальных возможностей, и является серьёзным конкурентом коммерческим IP АТС, даже если не учитывать разницу в цене.

По совокупности характеристик уже в настоящее время этот продукт является технологическим лидером, при этом продолжая очень быстро развиваться.

ООО “Сейрос”

http://www.seiros.ru/

E-Mail: ds@seiros.ru

JabberID: ds@im.seiros.ru

ICQ: 58417635

Телефон: 739-23-97

Денис Вячеславович

2005-04-26T17:33:16